**ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ(τα υλικά πλην του κονιάματος του επιχρίσματος βαρύνουν τον εργολάβο, αλλά θα συμφωνηθούν πριν την υπογραφή της σύμβασης κατόπιν συγκεκριμένων προτάσεων του)**

**Επιχρίσματα με ανοξείδωτο πλέγμα (χωρίς το κονίαμα του επιχρίσματος)**

Εσωτερική όψη τοιχοποιίας- κουφώματα =

158,56-6,47-2,02-1,76=**150,07 τ.μ.**

**Στρώσεις από τσιμεντοκονίαμα πατητή**

εμβαδόν εσωτερικού ισογείου + ποδιές παραθύρων

46,15+(0,50\*1,0\*7)=**49,65 τ.μ.**

Μυλαύλακας:**14,41 τ.μ.**

**σύνολο 49,65+14,41=64,06 τ.μ.**

**Χρωματισμοί Πλαστικά επί τοίχου**

**150,07 τ.μ.**

**Βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών**

Κουφώματα **12,01 τ.μ.**

Ξύλινο δάπεδο **12.87 τ.μ.**

Δοκάρια στέγης 34,60+11,55+6,93=**53,08 τ.μ.**

ταβάνια +δάπεδο +σκάλα

7,04Χ2,70+14,24Χ3,70+(14,28+3,50)Χ1,80=19+52,69+32+46,15+46,11+46,11+2,11=**244,17 τ.μ.**

ταβάνι τουαλέτας **6,58 τ.μ.**

**κάγκελα**

**σύνολο 12,01+12,87+53,08+244,17+6,58=328,71 τ.μ.**

**Βερνικοχρωματισμός πέτρας (με ειδικό υλικό εμποτισμού για στεγάνωση και προστασία)**

επιφάνεια λιθοδομών κτηρίου **706.89 τ.μ.**