**Ξυλουργικά**

1. **Στρώσεις δαπέδου με λωρίδες καστανιάς**

(4,90\*2,35)+(2,50\*0,50)/2+(2,80\*0,50)=11,51+0,62+0,70=**12,83 τ.μ.**

1. **Σοβατεπί από ξύλο καστανιάς**

**25,84 μ.μ.**

1. **Πόρτες ταμπλαδωτές εσωτερικές με τελειώματα για βερνικοχρωματισμό σε φυσικό χρώμα**

Κ1 0,80\*2,20=**1,76 τ.μ.**

Κ3 0,80\*2,20=**1,76 τ.μ.**

**Σύνολο 1,76+1,76=3,52 τ.μ.**

1. **Εξώθυρες καρφωτές**

Κ1 1,00\*1,85=1,85 τ.μ

Κ2 2,20\*1,20=2,64 τ.μ.

Κ3 2,20\*0,90=1,98 τ.μ.

**σύνολο 1,85+2,64+1,98=6.47 τ.μ.**

1. **Υαλοστασια από ξυλο καστανιας**

Κ1: 0,30\*0,60\*2+ 0,93\*0,60=0,36+0,56=0,92 τ.μ.

Κ2: 0,45\*0,80=0,36 τ.μ.

Κ3: 0,40\*0,83+0,80\*0,83=0,33+0,41=0,74 τ.μ.

**σύνολο 0,92+0,36+0,74= 2,02 τ.μ.**

1. **Εξώφυλλα καρφωτά από ξυλο καστανιας**

**2,02 τ.μ.**

1. **Ντουλάπια κουζίνας**

**2.25 μ.μ.**

1. **θερμομονωτικοί διπλοί υαλοπίνακες**

2,02 Χ 65%= **1,31 τ.μ.**

1. **ξύλινη παραδοσιακή ψευδοροφή**

6,58 τ.μ.

1. **ξύλινο κιγκλίδωμα απλού σχεδίου**

**29,60 μ.μ.**

1. **σιδερένιο κιγκλίδωμα παραθύρων**

Παράθυρα: 0,30+0,30+0,60+0,45+0,40+0,80=**2.85 μ.μ**