**Πλακίδια, Μαρμαρικά (οι εργασίες περιλαμβάνουν όλα τα υλικά εκτός από τα πλακίδια και τις λίθινες ποδιές. Ο εργολάβος θα προτείνει αναλυτικά τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα οποία θα συμπεριληφθούν στη σύμβαση)**

1. **ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ με κεραμικά πλακίδια**

**6,58 τ.μ.**

1. **ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ με κεραμικά πλακιδια**

Λουτρό

(2,80+2,25+2,75+2,55)\*2,20- (0,40\*0,83+0,90\*2,20+0,50\*0,83)=22,77-(0,33+1,98+0,41)=22,77-2,72=**20,04 τ.μ.**

κουζινάκι

2,50\*0,60=**1,50 τ.μ.**

**σύνολο 20,04+1,50=21,54 τ.μ.**

1. **Ποδιές**

Παράθυρα: 0,30+0,30+0,60+0,45+0,40+0,80=**2.85 μ.μ.**

Εξωθυρες:1,00+2,20+2,20=**5,40 μ.μ.**

**5,40+2,85=8,25 μ.μ.**